IP Address:

128.1.6.5 / 12 bit network:12 bit host: 20

10000000.00000001.00000110.00000101

IP Gateway:

255.240.0.0

IP Broadcast:

10000000.0000 | 1111.11111111.11111111 128.15.255.255

IP Network

10000000.0000 | 0000.0000000.00000000000000. 128.0.0.0

IP Address:

200.1.2.3/ 24 bit Network 24 bit host:8

11001000.00000001.00000010.00000011

IP Gateway:

255.255.255.0

IP Broadcast:

11001000.00000001.00000010 | 11111111 200.1.2.255

IP Network

11001000.00000001.00000010 | 0000000 200.1.2.0

IP Address:

192.192.1.1/22 bit Network 22 bit host 10

11000000.11000000.00000001.00000001

IP Gateway:

255.255.252.0

11000000.11000000.000000| 01.0000001

IP Broadcast:

11000000.11000000.000000 | 11.11111111 192.192.3.255

IP Network

11000000.11000000.000000 | 00.0000000 192.192.0.0

IP Address: bit Network: 24 bit host: 8

200.1.9.8/24

IP Gateway:

255.255.255.0

11001000.00000001.00001001.00001000

IP Broadcast:

11001000.00000001.00001001 | 11111111 200.1.9.255 broadcast

IP Network:

11001000.00000001.00001001 | 0000000 200.1.9.0 Network

IP Address: Bit network 9 Bit host:23

126.5.4.3/9

011111110.00000101.00000100.00000011

255.128.0.0

011111110.0 | 00000101.00000100.00000011

IP Broadcast:

011111110.0 | 111111111.111111111.111111111. 126127.255.255. broadcast

IP Network

011111110.0 | 0000000.00000000.000000000. 126.0.0.0 Network